**Guidelines for udvidelse af træ terrassedæk ud mod mellemgården: Egebo 21-33 og Egebo 2-18.**

Træsort:

Der skal anvendes samme træsort, som det eksisterende: Ifølge Drift og vedligehold er det: GARAPA

Adgang til sivbrønde: Der hvor det er aktuelt, skal der være friadgang til sivbrønden. Der henstilles til, at man bygger en nedsunkenlåge.

Beplantning: Da det tidligere er besluttet, at etablere hække langs træterrasserne, for at opretholde privatliv i mellem terrasserne, skal det sikres, at dette fortsat er tilfældet. Flytning og reetablering, samt tilkøb af ekstra hækkeplanter (Laurbærbuske) bekostes af den enkelte ejer.

Afstand: Af hensyn til gartner firma, og privathensyn, henstilles det til, at afstanden på Forslag 1: Egebo 21 – 33 (kan træterrasserne udvides i længden, dog max i boligens fulde længde, for de boliger som ønsker det), skal afstanden til naboen være minimum 1,5 M